


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	星地降水雷达反射率因子一致性比对方法
	申请/建议项目名称(英文)
	Methods for consistency assessment of reflectivity factors between spaceborne active precipitation measurement radars and ground-based weather radars

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	中国气象局气象探测中心

	目的、意义或必要性
	雷达反射率因子是天气雷达的基础观测量，是多雷达组网拼图、强天气监测和定量降水估测的重要基础。当前国内气象、水利、民航等行业天气雷达总量已超千部，涵盖S、C、X等多个波段以及抛物面天线、相控阵等多种技术体制，不同行业在应用场景、技术标准和运行维护方面差异明显。受设备性能、标定状态、站址环境和运行维护等因素影响，不同雷达之间可能存在系统性反射率偏差。提升反射率因子的准确性和组网一致性，是提高天气雷达网络整体观测质量、支撑多行业资料共享融合的重要基础。
星载主动降水测量雷达依托统一的空间平台和载荷系统开展大范围观测，不受地基雷达站址周边地形遮挡、站址条件和不同台站运行维护水平等因素的直接影响，并通过高精度定标和在轨性能监控保持长期稳定的观测性能，可提供高质量、相对统一的空间观测参照。目前，星载主动降水测量雷达与地基天气雷达一致性比对在时空匹配、频率订正、观测几何处理、空间采样一致化和统计评价等方面尚缺乏统一方法。
制定《星地降水雷达反射率因子一致性比对方法》标准，将建立以稳定星载观测为共同空间参照的跨平台、跨波段一致性评价框架，统一“如何比、如何评”，推动相关技术向标准化、工程化和业务化应用转化。标准实施后，可服务雷达装备研制、检测标定、运行维护、质量监控、多雷达组网和定量应用，降低重复研发成本，促进相关产业协同发展。
经查询，目前国内外尚未发现针对星载主动降水测量雷达与地基天气雷达反射率因子一致性比对的相关标准。 
本文件拟规定星载主动降水测量雷达与地基天气雷达反射率因子一致性比对的数据要求、数据预处理、时空匹配、频率差异订正、观测几何与空间采样一致化、等技术要求。
本文件将适用于不同波段、不同技术体制的地基天气雷达与星载主动降水测量雷达反射率因子的一致性比对和定量评价。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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