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	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK4]力热耦合环境下飞行器天线罩电磁性能测试技术指南
	申请/建议项目名称(英文)
	Technical Guide for Electromagnetic Performance Testing of Aircraft Radomes under Thermo-Mechanical Coupling Environment

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	东南大学

	目的、意义或必要性
	天线罩是飞行器主要的电磁功能部件。对于马赫数大于 5 的飞行器，机体头部及迎风面会承受严苛的气动热和气动力作用，设置在机头的天线罩体表面温度可达到 1000 ℃以上。高温作用会造成天线罩罩体温度快速上升，透波材料介电性能随温度发生明显漂移；同时气动力与热应力耦合会带来结构变形，进一步改变罩体温度场以及电磁波传输路径，产生复杂的力-热-电多场耦合效应。因此，飞行器天线罩电磁性能评估必须建立在真实力-热-电耦合服役环境条件下。
    本标准项目立足国内高速装备产业发展现实需求，贯通力热载荷同步施加-多物理场响应采集-电磁性能同步测试-综合效能评价等试验环节，重点解决力热加载设备电磁干扰抑制、高温测试链路误差补偿、多源测试数据时序匹配、时滞效应管控等关键技术难题，制定天线罩力-热-电耦合试验方法指南。本项目规范实施后，可为天线罩研制单位、第三方检测机构提供统一的试验依据，推动构件级多场耦合测试技术走向规范化工程应用，支撑天线罩性能考核，对提升国内空天装备试验测试整体水平具有实际产业价值。
本规范拟规范飞行器天线罩力热电耦合测试方法的规范力-热-电耦合试验系统组成、技术要求、试验流程与评价方法，适用范围包括飞行器天线罩力热电耦合试验方法的测试原理、测试设备、技术要求、试验流程与评价方法。适用对象包括飞行器天线罩、天线窗等电磁功能结构，重点面向其服役状态下的性能评估与验证。
本规范的应用行业主要为高速飞行器的设计、生产和用户方，例如航空航天等行业或产业。
标准的潜在应用单位涵盖军工研究所、商业航天企业及民用航空机构。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。
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