


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	无人机冷云催化机载云水参数测量系统技术要求
	申请/建议项目名称(英文)
	Technical requirements for airborne cloud water parameter measurement system on unmanned aerial vehicle (UAV) for cold-cloud seeding

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	济南市人工影响天气中心

	目的、意义或必要性
	冷云催化是人工影响天气（以下简称“人影”）中向0 ℃以下过冷云或冰水混合云播撒成冰剂，促使过冷水向冰晶转化，进而改变云体微物理结构的物理作业方法。该作业方法的有效性判识，基于对云内过冷水含量、冰晶数浓度等微物理参量在播撒前后的可量化对比，而非仅以地面降水观测作为单一依据。无人机平台可进入0 ℃～-15 ℃冷云区执行长航时穿云飞行，具备与焰条播撒同步开展云水参数测量的条件，为冷云催化作业条件识别和播撒效果物理检验提供了可行的载具。 
然而，当前各地无人机冷云催化装备陆续列装，进口成熟云水测量设备对过冷水、冰晶数浓度探测性能成熟，但数据格式封闭、通信协议不开放；国产轻型载荷正处于外场适配阶段，两者缺乏统一接口与比对准则，导致作业条件判别、冰晶浓度变化识别与催化效果物理检验缺乏统一量值基础。若待各地分别飞完、各自存数后再补规则，将面临历史数据不可比、设备互换困难、效果评估无法互认的被动局面。
制定《无人机冷云催化机载云水参数测量系统技术要求》标准，统一测量要素、平行比对方法与数据接口，是无人机人影业务从“能飞”走向“测得准、比得齐、认得了”的必要前提。
[bookmark: OLE_LINK3]经查询，目前国内外尚未发现关于无人机冷云催化云水参数测量系统技术要求的相关标准。
本文件拟规定无人机冷云催化机载云水参数测量系统的相关技术要求。
本文件将适用于固定翼或复合翼无人机在0 ℃～-15 ℃冷云催化作业高度层挂载的机载过冷水测量系统。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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