


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK3]水质 生化需氧量（BOD）的测定 生物电化学法
	申请/建议项目名称(英文)
	Water quality—Determination of biochemical oxygen demand (BOD)—Bioelectrochemical method

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	浙江微兰环境科技有限公司

	目的、意义或必要性
	生化需氧量（BOD）是评价水体有机污染程度的核心指标，广泛应用于地表水、生活污水和工业废水的环境监测领域。目前，我国法定的BOD测定基准方法为五日生化需氧量稀释与接种法，即BOD₅法，然而，该方法测量结果只能反映五天前的水质状况，无法为污水处理过程的实时调控、突发水污染事件的应急响应以及排放合规性的事前预警提供及时依据。这一时间滞后的技术缺陷，长期困扰着水环境管理部门和污水处理行业。
以微生物燃料电池（MFC）为代表的生物电化学法 BOD 在线监测技术，经过近三十年的发展，已从实验室研究逐步走向工程应用验证阶段。本标准规定的生物电化学法（BES 法），利用电活性微生物氧化有机物所产生的电量信号与 BOD 含量之间的相关性进行测定。该方法具有响应时间短（5 分钟至数小时）、操作稳定、灵敏度高、适用范围宽、连续操作时间长等显著优势。 
制定《水质 生化需氧量（BOD）的测定 生物电化学法》，将填补国内外BOD在线连续电化学监测方法领域的标准空白, 为监管部门、检测机构和排污单位提供在线连续、低运维成本的技术手段，有效支撑排污许可、执法监管及水质评价等工作。
经查询，目前国内外尚未发现针对生物电化学法BOD在线监测的相关标准。 
本文件拟规定采用生物电化学法测定水质中生化需氧量（BOD）的方法原理、仪器设备、试剂材料、测定步骤、结果计算和质量保证与控制要求等。
本文件将适用于地表水、生活污水、不含明显毒害微生物作用的工业废水、污水处理过程各工艺环节BOD的测定。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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