


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK46]燃气流量计算机
	申请/建议项目名称(英文)
	Gas Flow Computer

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	上海中核维思仪器仪表股份有限公司

	目的、意义或必要性
	燃气流量计算机主要用于天然气以及非常规天然气贸易交接场合，与超声流量计、涡轮流量计和质量流量计配套，进行相关的流量计算、流量转换、能量计算等。燃气流量计算机由核心计算和控制模块、数据采集和通讯模块、数据存储模块、显示输出模块以及电源和壳体各部分组成，通过接收流量计工作条件下的流量数据，以及现场燃气介质的温度、压力、组分数据，计算出标准参比条件下的流量进行显示和输出。燃气流量计算机可同时管理数台流量计，可对各种类型流量计进行运行状态的监控和诊断，并对流量计和流量计算机的故障做出反馈。是一种智能化的燃气流量计量配套仪表。
近年来，作为清洁能源的天然气在我国发展迅猛，而天然气贸易交接计量仪表主要采用了超声流量计和涡轮流量计。因天然气市场发展需要高精度的流量转换装置，为了保证贸易计量的公平、准确，提升计量准确度、提高计量系统数据的安全性、保证计量系统自身工作的可靠性，目前国家投资的主干管网长输管线贸易计量交接场合，全部采用流量计算机与流量计进行配套使用。但由于国内超声流量计和流量计算机的研发生产起步相对较晚，所以相关标准一直参考国外标准，特别是流量计算机国内至今没有标准，在生产厂家型式批准和用户单位进行计量检定时，只能参照流量积算仪相关标准。
制定《燃气流量计算机》标准，可满足燃气贸易计量对精度和相关功能的技术要求，解决国内标准滞后于产业发展的矛盾，为我国流量计算机的生产和使用提供标准依据。
经查询，目前国内没有关于适用于燃气的体积流量和能量流量检测的流量计算机的相关标准，也尚未发现相应的国际标准。
本文件拟规定流量计算机的结构、性能、安全等要求和对应的试验方法。
本文件将适用于燃气的体积流量和能量流量检测的流量计算机。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	






	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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