


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK2]车用汽油中苯、甲基叔丁基醚（MTBE）、芳烃和烯烃含量的快速测定 近红外光谱法
	申请/建议项目名称(英文)
	Standard Practice for Determination of Benzene, Methyl tert-Butyl Ether (MTBE), Aromatics and Olefins in Automotive Gasoline by Near-Infrared Spectroscopy

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	中国石化石油化工科学研究院

	目的、意义或必要性
	以近红外光谱为主要手段的现代光谱分析技术，基于分子中含氢基团（C-H、N-H、O-H等）振动的倍频与合频吸收，可在780~2500 nm波长范围内快速获取样品的分子组成信息，通过与化学计量学方法深度融合，实现多组分同时、无损、绿色分析。近红外光谱已在石油化工、农业粮油、饲料、食品、药品、纺织、烟草等众多领域得到广泛应用，全球部署的分析系统数以万计，是现代过程分析技术（PAT）和质量控制体系不可或缺的核心技术手段，也是分析化学领域近三十年来发展最快、应用拓展最成功的技术之一。
近红外光谱在农业、饲料等领域的标准化程度，充分证明了该方法的成熟性和广泛适用性。然而，目前在汽油等石油产品领域，至今没有一项针对汽油具体组成项目的近红外光谱方法标准，ISO/TC 28（石油产品和润滑剂技术委员会）在该领域同样处于空白。
制订《近红外光谱法测定汽油中苯、甲基叔丁基醚（MTBE）、芳烃和烯烃含量的标准方法》，一是在方法上对光谱信息量（波长范围、分辨率等）、样品数量及浓度分布和范围、模型评价、模型适用性判据、模型监控及维护、预测值的置信区间、方法的重复性和准确性等进行全部、系统的规定，使标准真正达到可用、可落地的程度；二是填补在汽油近红外光谱预测组成领域的方法标准空白，为我国抢占该领域国际标准化主动权、后续推动国际标准奠定基础。
经查询，目前国内外尚未发现针对汽油近红外光谱预测组成领域的方法标准。 
本文件拟规定规定采用近红外光谱法测定车用汽油中苯、甲基叔丁基醚（MTBE）、总芳烃和总烯烃含量的方法。
本文件将适用于炼厂汽油调合与装置中间控制、油库出入库检验、加油站质量抽查、第三方检测、海关与市场监管快速筛查等。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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